|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicações | Tempo | Precisão | I9VANET | Prioridade |
| Alerta de veículo lento | 500ms | 300m | **X** | Alta |
| Alerta de colisão em cruzamentos | 100ms | 50m | **X** | Alta |
| Gerenciamento de cruzamento | 1000ms | 50m | **X** | Alta |
| Download de mídia | **--** | **--** | **X** | Baixa |
| Assistência para direção ecológica | 1000ms | **--** | **X** | Baixa |
| Pré-colisão | 100ms | 5m | **--** | Alta |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Application | Time | Accuracy | I9VANET | Priority |
| Slow Vehicle Alert | 500ms | 300m | **X** | High |
| Collision warning at intersections | 100ms | 50m | **X** | High |
| Crossing management | 1000ms | 50m | **X** | High |
| Media Download | **--** | **--** | **X** | Low |
| Ecological steering assistance | 1000ms | **--** | **X** | Low |
| Pre-collision | 100ms | 5m | **--** | High |